
                   РЕКОМПИЛЯТОР Z80 <-> i8080

              автор Тимошенко А.В. timsoft@mail.ru

   рекомпилятор разработан на базе оригинального пакета Валерия Бостана
                   для рекомпиляции MSX -> PC
          http://www.yspu.yar.ru/MSX/recompile/Msx2Pc.zip

  часть макросов для замены команд Z80 на i8080 написал Иван Городецкий

Кое-какое управление:

F1	Help

Ctrl+S	переход к началу исполняемого кода MSX ROM
Ctrl+X	поиск байта

Alt+T	переключает тип процессора i8080/i8085
Alt+U	включает/выключает использование недокументированных команд i8080
Alt+B	включает/выключает блочное отображение данных
Alt+E	переход в конец программы
Enter	графический режим:
        z80 - спрайты Konami
	i8080/i8085 - линейный фреймбуер
	HOME	переход в начало
	END	в конец


Опции командной строки:

dao.exe filename.ext         - режим Z80 при старте (начальный адрес 0000)
dao.exe filename.ext /m      - режим MSX Z80 при старте (нач. адрес C000)
dao.exe filename.ext NNNN    - режим Z80 при старте (начальный адрес NNNN)
dao.exe filename.ext NNNN /i - режим i8080 при старте (начальный адрес NNNN)
dao.exe filename.ext NNNN /m - режим MSX Z80 при старте (нач. адрес NNNN)


    Краткая инструкция (для тех, кто хочет быстро получить результат):

Z80 -> i8080

1. Прочитайте описание оригинального пакета - файл README.RUS
2. Укажите в командной строке запуска рекомпилятора имя исходного бинарного
   файла на языке ассемблера Z80. Запустите программу.
3. При помощи клавиши F9 дизассемблируйте код программы, перемещаясь по телу
   программы клавишами курсора, PageUp и PageDown.
4. Сохранить текущее состояние программы дизассемблирования можно при помощи
   клавиш Alt+Q. Восстановить предыдущее записанное состояние можно,
   нажав Alt+W.
6. Сохраняйтесь чаще. Сохранение происходит в один и тот же файл WRK, поэтому
   если есть промежуточный успешный результат, то лучше также вручную переписать
   WRK-файл в отдельную папку.
7. Если во время автоматического дизассемблирования по F9 возникают ошибки -
   читайте README.RUS и пользуйтесь ручным дизассемблером (см. HELP - F1)
8. После дизассемблирования (в режиме Z80) переключитесь в режим i8080
   клавишами Ctrl+Z и сохраните ассемблерный файл нажатием Ctrl+F9.

   Для более детального изучения программы загляните в HELP (F1).

   Размер исходного бинарного файла не может превышать 64 килобайт.



        Alexander Timoshenko
        timsoft@mail.ru
	vector06c.narod.ru
