Контроллер клавиатуры Орион-ПРО
(Устанавливать на разъемы расширения SYS1...SYS3)
                Спецификация

DD1 - 1533ИР23
DD2 - 1533 ИР23
DD3 - 1533ИД7
DD4 - 1533ИД7
DD5 - 537РУ10
DD6 - 8042
DD7 - 1533ЛН3
DD8 - 1533ЛИ1
R1 - 1к
R2 - 1к
R3 - 1к
R4 - 1к
R5 -
C1 -
C2 -
C3 - 100 мкФ
C4...C7 - 0,33...0,47 мкФ
Q1 - 7...8 МГц
Х1 - СНП58-64
Х2 - СГ7
J1,J2 - перемычки

